Прошивка домофона.
Файл прошивки является универсальным, подходит как для EVJ 73 WiFi так и для  EVJ 13 WiFi.

Обновление прошивки. 
1.Сохраняем файл прошивки на карту памяти. 
2.Вставляем карту памяти в домофон.
3.Заходим В меню домофона , пункт "настройки", далее пункт "Доп настройки", строка "обновление".
4.Выбираем файл  файл прошивки и жмем кнопку ОК
5.Впроцессе обновления нельзя отключать питание!
6.Ждем когда завершится процесс обновления, домофон перезагрузится. 
Обновление выполнено!